Nabídka

Mercedes-Benz - Sprinter 319 CDI / KAWA SELECT / S AWD

Výrobní vzor: 90763313

Pohon: AWD

Celk. hmotnost: 3500 kg

Model: Mercedes-Benz Sprinter (907, 910)

Výkon motoru: 140 kW

Rozvor: 3665 mm









Konfigurace vozidla

Lakování

Částka v CZK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MB 9147 | Bílá arktická | -.-- |

Sériová výbava

Částka v CZK

17B NÁVOD K OBSLUZE A SERVISNÍ KNÍŽKA - ČESKY -,--

502 Aktualizace asistenta rychlostního omezení -,--

806 Modelový rok X5/1 -,--

BA3 Aktivní brzdový asistent -,--

C6L Multifunkční volant -,--

CL1 Volant s nastavitelným sklonem a výškou -,--

CN2 Rám masky chladiče v barvě karoserie -,--

E07 Asistent rozjezdu do kopce -,--

E1D Rádio digitální (DAB) -,--

E1U USB zásuvka, 5 V -,--

E57 Elektroinstalace pro zásuvku přívěsu -,--

E7B Příprava pro navigaci -,--

E7M Multimediální systém MBUX -,--

ES0 Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru -,--

ES5 Sada pro nabíjení, přístrojová deska -,--

EW6 Příprava vzdálených služeb Plus -,--

EY5 Systém tísňového volání Mercedes-Benz -,--

EY6 Řešení poruch -,--

F64 Elektricky sklopná zpětná zrcátka -,--

F68 Vyhřívaná a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka -,--

FF5 Úložný prostor nad čelním sklem -,--

FG8 Přední držák nápojů 620,00

FJ1 Odklápěcí víko schránky na dokumenty -,--

FJ4 Odkládací schránka -,--

FR8 Zpětná kamera -,--

H21 Determální skla se zeleným filtrem na před. skle -,--

HH2 Elektrická topná jednotka -,--

HH9 Poloautomatická klimatizace TEMPMATIC -,--

IG5 Základní -,--

J10 Tachometr v km/h -,--

J55 Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce -,--

J58 Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče -,--

J65 Ukazatel vnější teploty -,--

JA7 Asistent hlídání mrtvého úhlu -,--

JA8 Asistent pro potlačení vlivu bočního větru -,--

JB4 Aktivní asistent jízdy v pruzích -,--

JF1 Dešťový senzor -,--

JH3 Komunikační modul LTE pro digitální služby -,--

JK5 Sdružený přístroj s barevným displejem -,--

JS2 Inteligentní asistent rychlostního omezení -,--

JW8 Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST -,--

KB7 Palivová nádrž 93 litrů -,--

KP7 Emisní systém SCR 4.generace -,--

L65 Osvětlení vnitřní s dveřním spínačem -,--

LA1 Asistent dálkových světel -,--

LA2 Asistent potkávacích světel -,--

LB1 Boční poziční světla -,--

LB5 Třetí brzdové světlo vzadu na střeše -,--

LC4 Horní komfortní ovládací panel -,--

LE1 Světla brzdová, adaptivní -,--

LG7 Vysoce výkonné LED světlomety -3 821,00

M60 Alternátor 14 V / 250 A -,--

M72 Vozidlo schopné HVO -,--

MP6 Emise Euro VI -,--

MR0 Emisní úroveň E (pro těžká užitková vozidla) -,--

MS1 Tempomat -,--

MU6 Motor OM 654 DE 20 LA 140 kW (190 k) při 3800/min -,--

P47 Přední lapače nečistot -,--

P48 Zadní lapače nečistot -,--

Q11 Zesílené podélníky -,--

Q67 Odtahové oko vzadu -,--

R65 Držák rezervního kola pod koncem rámu -,--

R87 Rezervní kolo -,--

RM7 Letní pneumatiky -,--

RS3 16" ocelové disky kol (6,5 J x 16) -,--

RY2 Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu -,--

S22 Loketní opěrka pro sedadlo řidiče vpravo -,--

SA5 Airbag řidiče -,--

SA6 Airbag spolujezdce -,--

SB1 Komfortní sedadlo řidiče -,--

SE5 Bederní opěrka sedadla řidiče -,--

SK0 Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče -,--

T16 Posuvné dveře vpravo -,--

T86 Držadlo u zadních dveří vpravo -,--

V94 Vedení kabelového svazku na boční stěně -,--

V95 Vedení kabelového svazku na zadním portálu -,--

VF7 Tkanina Maturin, černá -,--

XC9 COC dokumenty -,--

XG7 Hmotnostní varianta 3500 kg -,--

XM1 Odhlučnění motoru a převodovky -,--

XM4 Akustická sada -,--

XO5 Návod k obsluze v digitální formě -,--

XQ1 VIN s kontrolní číslicí -,--

XV1 Požadovaná referenční hmotnost nejméně 2381 kg -,--

XW9 Řídící kód WLTP -,--

XZ1 Modelová generace 1 -,--

Y43 Hydraulický zvedák -,--

Z1N Přihlášení jako N1 -,--

Z2E Národní verze pro EU - EFTA -UK -,--

Z4K SELECT -,--

Z4V Výroba Düsseldorf -,--

Z74 Karoserie, dodatečná opatření 2 -,--

Z75 Karoserie, dodatečná opatření -,--

Zvláštní výbava

A4M Pohon všech kol 4x4 s funkcí torque-on-demand 138 952,00

AR2 Stálý převod i = 3,923 -,--

BH1 Funkce HOLD -,--

CL3 Volant potažený kůží -,--

D03 Vysoká střecha 52 101,00

D62 Připrava pro montáž dělící příčky -2 298,00

E2I Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, v iteriéru 9 862,00

E36 Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor 3 718,00

ED4 Akumulátor AGM 12 V 92 Ah 4 260,00

ED5 Modul PSM pro nástavbáře 13 916,00

EK1 Svorkovnice pro připojení k elektrické síti 2 014,00

F61 Vnitřní zpětné zrcátko -,--

FM3 WET WIPER SYSTEM 3 589,00

FU5 Kryt zpětného zrcátka bez ukazatelů směru -,--

G43 Automatická převodovka 9G-TRONIC 68 573,00

H1I Výdechy v přístrojové desce -,--

H22 Vyhřívané zadní okno -,--

L13 Přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel 6 713,00

L21 Zadní couvací světlo pod rohem nárazníku -,--

L22 Zadní světlo LED 7 100,00

L44 Boční ukazatele směru vpředu 3 718,00

MI9 Bez systému Eco-Start-Stop -8 081,00

RD8 Celoplošné kryty kol 2 375,00

RD9 Značka pneumatik dle možností výrobního závodu -,--

RG8 Pneumatiky 225/75 R16 C -,--

S04 Seřiditelné sedadlo spolujezdce -10 869,00

S25 Loketní opěrka pro sedadlo spolujezdce vlevo -,--

T75 Madla dveří řidiče a spolujezdce 2 375,00

VA7 Odkládací místo se síťkou v zadních křídlo.dveřích 3 047,00

W17 Pevné okno v posuvných dveřích vpředu vpravo 7 306,00

W27 Pevné okno vzadu vlevo 8 830,00

W28 Pevné okno vzadu vpravo 8 830,00

W5F přídavné zajištění zadních dveří v úhlu 90 stupňů 2 530,00

W61 Okno v zadních dveřích 9 320,00

W70 Determální tmavá skla od B sloupku -,--

W73 Nástupní schůdek u zadních dveří 5 344,00

ZD0 Vozidlo s výsostným úkolem \* -,--

ZH4 Sada Off-road, reg. rychlosti pro sjíždění svahů 12 057,00

\* pro širší využitelnost vozidla (nejen pro sanitní zástavbu) bylo zažádáno o vyjmutí tohoto kódu ze specifikace vozidla – kód lze vrátit, COC list zatím nebyl vystaven

**Zrušení dělicí příčky**

Vozidla, která jsou registrovaná jako užitkové vozidlo (N1, N2), nesplňují bez dělicí příčky normu ISO27956, která popisuje zařízení pro řádné zajištění nákladu v dodávkovém vozidle. Při použití vozidla k přepravě nákladu se důrazně doporučuje dodatečná montáž dělicí příčky, neboť u vozidel bez dělicí příčky lze jen stěží provést řádné zajištění nákladu. Při dodatečné montáži, provádění změn nebo upevnění k dělicí příčce musí realizátor přestavby/výrobce nástavby zajistit a doložit splnění normy ISO27956. Doporučujeme nechat splnění normy potvrdit autorizovanou zkušební institucí.

Cena vozidla

 Částka v CZK

**Základní cena vozidla** 1 334 334,00

Cena příplatkové výbavy: 352 081,00

Cena lakování: -.--

**Celková cena bez DPH:** **1 686 415,00**

**Mimořádná cenová nabídka se slevou 25% - cena bez DPH:** **1 264 811,00**

**Informace o spotřebě paliva a emisích CO2**

|  |
| --- |
| Spotřeba paliva na území města (ve městě (nízká, fáze 1)): **13,1** l/100km |
| Spotřeba paliva na okraji města (střední, fáze 2): **10,8** l/100km |
| Spotřeba paliva na silnici (vysoká, fáze 3): **10,8** l/100km |
| Spotřeba paliva na dálnici (velmi vysoká, fáze 4): **14,1** l/100km |
| Kombinovaná spotřeba paliva: **12,3** l/100km |
|  |
| Kombinované emise CO2: **321** g/km |

Technická data

Hmotnosti a rozměry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Typ** |  |  |
| Pohon |  | AWD |
| Rozvor |  | 3665 mm |
|  |  |
| **Hmotnost** |  |
| Pohotovostní hmotnost vozidla: |  |
| Prední náprava (prázdný) | 1482 kg |
| Zadní náprava (prázdný) | 1012 kg |
| Pohotovostní hmotnost (vč. výbavy) | 2493 kg |
|  |  |
| Maximální příp. hmotnosti: |  |
| Prední náprava | 1860 kg |
| Zadní náprava | 2250 kg |
|  |  |
| Užitečné zatížení: | 1007 kg |
| Prípustná celková hmotnost: | 3500 kg |
| Prípustná celková hmotnost jízdní soupravy: | 5500 kg |
|  | Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže. |
| **Motor** | MU6 |
| Objem cm3 | 1950 |
| Výkon v KW / PS | 140 / 190 |
| Max. kroutící moment | 450 Nm při 1350 o/min |
|  |  |
| **Převodovka** |  |
| Kód | **G43** |
| Zkrácený text | Automatická převodovka 9G-TRONIC |
|  |  |

Energetický štítek pneumatiky

Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.

|  |
| --- |
|  |
| https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/525843 |